
室内定位算法仿真程序设计与说明

# 版本：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 改动说明 |
| 2018．1．3 | Alpha 1.0 | 基本功能 |
| 2018．1．26 | Beta 3.0 | Weighted Taylor  Both on CPU and ARM. |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 主界面



算法仿真程序主要分3部分：

* 文件读取
* 算法功能
* 结果显示

## 文件读取


* 读取“.ini”配置文件
* 读取记录距离信息的“.log”文件

可以处理两种格式的log文件

* 可以加载机器的位图

## 算法功能

### 位置算法



各算法详见《Trilateration.docx》

#### NLOS检测

检测是否存在NLOS情况。若存在NLOS则可以进行距离滤波。



##### Wylie算法

文章：《The Non-Line of Sight Problem in Mobile Location Estimation》。记录之前几个时刻的点，并用最小二乘法计算出插值曲线。用插值曲线来估计下个时刻的距离大小。如果下个时刻距离与插值曲线预测距离相差太大，则认为出现NLOS。

原文中的判断点到插值曲线距离的方差来判断是否存在NLOS，这样计算量会更大些。同时原文是目标是对已有数据做平滑，没有实时性要求。

入参：

带调节参数：插值阶数（2~3阶），插值点数（越多时间越长，NLOS判断越稳定）。

##### 多点比较

无文章。若tag到某个sensor的距离的变化比其它的大很多，则认为发生了NLOS。

入参：，

带调节参数：最大变化量与平均变化量的比例。

##### 残差比较

无文章。最小二乘法计算得到的残差大于阈值时，才认为发生了NLOS。多点比较时可以加上这种方法作为前提条件。若与距离滤波相结合，迭代一至两次，实际效果较好。

入参：，，，位置算法

带调节参数：存在NLOS时，残差阈值。

##### 距离和比较（二维）

纯二维时，多点比较时加上前提条件，计算得到所有的点距离和大于阈值时，才认为发生了NLOS。

入参：，，，位置算法

带调节参数：存在NLOS时，距离和的阈值。

##### 其它

《Mobile Location with NLOS Identification and Mitigation Based on Modified Kalman Filtering》中用物体追踪中Kalman方法的协方差矩阵来评估距离测量时是否存在NLOS。但文章中修正算法比较复杂，计算量较大。

本质上还是在比较残差，与方法3在原理上有相似之处。

##### 总结

方法1、2中选一种方法作为某一测量距离NLOS检测的方法。3、4中选则一种作为评估矩阵求解后，解精确程度的量。1、2中选一种与3、4中选一种结合使用，可以得到较好结果。

方法1计算量较大，但可与距离kalman滤波相结合。

方法2计算快，但精度差，要与3、4中方法结合使用。距离滤波时只能简单做平滑处理。

用weighted Taylor时需要用距离滤波和NLOS判断，权值的选取就起到了滤波的作用。

#### 距离滤波

平滑有突变的测量距离。



##### Kalman\_Wylie

方法：用Wylie的插值曲线作为预测量，以测量偏离插值曲线的程序作为测量方差。

特点：①计算量可能较大；②针对每个距离测量值进行NLOS校正。

带调节参数：，的计算方法。

##### Kalman\_LITE

方法：按比例减小最大变化的距离。同时考虑tag到其它sensor距离的变化。可以认为是简易Kalman滤波。以tag到其它sensor的距离的平均变化为预测值，以变化最大的距离计算得测量误差。

特点：①计算量小，但预测值的计算缺乏直观的理论依据；②只能针对变化最大的量校正，对多个距离进行校正时要通过迭代的方法实现；③这种方法隐含的认为剧烈的距离会导致MSE的增大。

带调节参数：多点变化均值与测量变化值的采纳比例。

### 标签追踪

详见《Kalman Filter.docx》

## 结果显示

### 视图


实现放大、缩小功能。

快捷键Ctrl+滚轮。

### 计算结果显示


#### 显示路径

最终计算后的坐标路径。




直接计算得到的坐标与Kalman滤波后坐标对比。

#### 显示所有点



显示用二维法计算得到的4个坐标（玫红色）及距离滤波后再用二维法计算得到的4个坐标（黑色）。点越集中说明4个sensor测量距离的一致性越好（对应相减最小二乘法中的残差越小），计算结果也越可信。


#### 单步查看点的位置



显示距离滤波后计算得到的点和距离滤波与Kalman跟踪滤波共同作用后的点。


快捷键“🡨”“🡪”。

#### 显示距离




显示原始测量的距离和距离滤波后的距离。

### 多标签显示



可以显示多标签情况。



人物背景色：

|  |  |
| --- | --- |
| 红 | 只有距离数据 |
| 黄 | 有pos计算数据 |
| 绿 | 有kalman计算数据 |

整体背景色：

浅色为有效，深色为无效不显示。

# 算法实现

## 主要流程

1. 检测是否是NLOS情况
2. 要是存在NLOS情况，则平滑存在NLOS的距离
3. 通过距离计算tag的坐标
4. 用kalman方法跟踪tag